«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	4 499 910.25	руб.	

	________________ /Глава города Е.Г. Карпова /	
		
	«______»____________________ 2018г.	
	
Стройка:	Владимирская область, г.Собинка, ул.Димитрова «Сквер»	
	
Объект:	Благоустройство общественной территории	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
Сметная стоимость:	4 499.910	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.562	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	412.860	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1 квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Устройство пешеходных дорожек	
	
1.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		2.858	11 444.18	32 711	70 099.71	200 364.40	6.125	
		Объем: 655*0.4+23.8									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
1. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	18.078	51.671931606	8.02	414	138.13	7 137.44	17.223	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.35	49.59110595	12.79	634	220.45	10 932.29	17.23	
1. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.3625	15.327510413	89.99	1 379	453.80	6 955.62	5.043	
			(1)			10.06	154	173.33	2 656.72	17.23	
1. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.2125	6.3239378625	123.00	778	1 139.34	7 205.12	9.263	
			(1)			13.50	85	232.61	1 471.01	17.23	
1. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	8.85	25.29575145	206.01	5 211	1 334.42	33 755.16	6.477	
			(1)			14.40	364	248.11	6 276.13	17.23	
1. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.925	2.643906225	110.00	291	818.26	2 163.40	7.439	
			(1)			11.60	31	199.87	528.44	17.23	
1. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	314.41047	78.25	24 603	454.74	142 975.02	5.811	
1. 8.	С411-0001	Вода	м3	5	14.291385	2.41	34	12.08	172.64	5.012	
		Накладные расходы				128%	1 341	109%	19 696.01		
		Сметная прибыль				81%	849	65%	11 745.32		
		Всего с НР и СП					34 901		231 805.73		
	
2.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.31	24 467.13	32 052	162 935.14	213 445.03	6.659	
		Объем: 655*0.2									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
2. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	27.8185	36.442235	8.09	295	139.37	5 078.95	17.227	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.75	33.7325	13.53	456	233.07	7 861.87	17.23	
2. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.075	4.02825	89.99	363	453.80	1 828.02	5.043	
			(1)			10.06	41	173.33	698.22	17.23	
2. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.2375	4.241125	80.01	339	676.34	2 868.44	8.453	
			(1)			13.50	57	232.61	986.53	17.23	
2. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.875	3.76625	123.00	463	1 139.34	4 291.04	9.263	
			(1)			13.50	51	232.61	876.07	17.23	
2. 6.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	15.2625	19.993875	206.01	4 119	1 334.42	26 680.23	6.477	
			(1)			14.40	288	248.11	4 960.68	17.23	
2. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.3	1.703	110.00	187	818.26	1 393.50	7.439	
			(1)			11.60	20	199.87	340.38	17.23	
2. 8.	С408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	130	170.3	154.22	26 264	1 005.25	171 194.08	6.518	
2. 9.	С411-0001	Вода	м3	7	9.17	2.41	22	12.08	110.77	5.012	
		Накладные расходы				128%	961	109%	14 105.49		
		Сметная прибыль				81%	608	65%	8 411.53		
		Всего с НР и СП					33 622		235 962.06		
	
3.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (пескоцемент) прим.	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.3275	31 422.38	10 291	104 567.11	34 245.73	3.328	
		Объем: 655*0.05									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
3. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	18.078	5.920545	8.02	47	138.13	817.80	17.223	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.35	5.682125	12.79	73	220.45	1 252.62	17.23	
3. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.3625	1.75621875	89.99	158	453.80	796.97	5.043	
			(1)			10.06	18	173.33	304.41	17.23	
3. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.2125	0.72459375	123.00	89	1 139.34	825.56	9.263	
			(1)			13.50	10	232.61	168.55	17.23	
3. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	8.85	2.898375	206.01	597	1 334.42	3 867.65	6.477	
			(1)			14.40	42	248.11	719.12	17.23	
3. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.925	0.3029375	110.00	33	818.26	247.88	7.439	
			(1)			11.60	4	199.87	60.55	17.23	
3. 7.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	110	36.025	259.87	9 362	768.08	27 670.08	2.956	
3. 8.	С411-0001	Вода	м3	5	1.6375	2.41	4	12.08	19.78	5.012	
		Накладные расходы				128%	154	109%	2 256.76		
		Сметная прибыль				81%	97	65%	1 345.77		
		Всего с НР и СП					10 542		37 848.26		
	
4.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2		65.5	1 152.61	75 496	8 632.54	565 431.06	7.49	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
4. 1.	З1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	13.57	888.835	9.76	8 675	168.18	149 484.27	17.232	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.075	4.9125	10.83	53	186.60	916.67	17.23	
4. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.0375	2.45625	89.99	221	453.80	1 114.65	5.043	
			(1)			10.06	25	173.33	425.74	17.23	
4. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.0375	2.45625	110.00	270	818.26	2 009.85	7.439	
			(1)			11.60	28	199.87	490.93	17.23	
4. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.7125	46.66875	9.16	427	40.15	1 873.75	4.383	
4. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0375	2.45625	87.17	214	733.96	1 802.79	8.42	
			(1)			11.60	28				
4. 7.	С403-8720	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	м2	10.2	668.1	97.00	64 806	608.40	406 472.04	6.272	
4. 8.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.05	3.275	259.87	851	768.08	2 515.46	2.956	
4. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.2	13.1	2.41	32	12.08	158.25	5.012	
		Накладные расходы				128%	11 172	109%	163 937.02		
		Сметная прибыль				81%	7 070	65%	97 760.61		
		Всего с НР и СП					93 738		827 128.70		
	
5.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня		4.1	6 809.99	27 921	50 354.10	206 451.82	7.394	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
5. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	87.492	358.7172	8.46	3 035	145.92	52 344.01	17.248	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	3.485	13.50	47	232.61	810.65	17.23	
5. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.85	3.485	111.99	390	852.67	2 971.55	7.614	
			(1)			13.50	47	232.61	810.65	17.23	
5. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.205	87.17	18	733.96	150.46	8.42	
			(1)			11.60	2				
5. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0041	5 160.53	21	52 121.61	213.70	10.1	
5. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.697	631.03	440	3 572.04	2 489.71	5.661	
5. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.72	19.352	594.23	11 500	4 216.73	81 602.16	7.096	
5. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.048	0.1968	438.67	86	3 530.58	694.82	8.048	
5. 9.	с403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	410	30.32	12 431	160.94	65 985.40	5.308	
		Накладные расходы				128%	3 945	109%	57 938.58		
		Сметная прибыль				81%	2 496	65%	34 550.53		
		Всего с НР и СП					34 362		298 940.93		

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					178 471		1 219 938.04	6.835	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					17 573		257 933.86	14.678	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					11 120		153 813.77	13.832	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					207 165		1 631 685.67	7.876	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	293 703.42		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							1 925 389.09		
	
	Раздел 2.  Установка скамеек и урн	
	
6.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.04905	2 511.60	123	43 205.96	2 119.25	17.23	
		Объем: 0.3*0.3*0.5*(4*(11+11)+21)									
		Начисления: Н5= 1.15	
6. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	322	15.7941	7.80	123	134.18	2 119.25	17.203	
		Накладные расходы				72%	89	61%	1 292.74		
		Сметная прибыль				38%	47	31%	656.97		
		Всего с НР и СП					258		4 068.96		
	
7.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.04905	62 447.65	3 063	464 211.54	22 769.58	7.434	
		Объем: 0.3*0.3*0.5*(4*(11+11)+21)									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	207	10.15335	7.80	79	134.18	1 362.38	17.203	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.5	1.103625	13.50	15	232.61	256.71	17.23	
7. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	22.5	1.103625	86.40	95	990.76	1 093.43	11.467	
			(1)			13.50	15	232.61	256.71	17.23	
7. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	60	2.943	0.50	1	1.47	4.33	2.94	
7. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1625	0.007970625	87.17	1	733.96	5.85	8.42	
			(1)			11.60					
7. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	12.2625	10.08	124	22.35	274.07	2.217	
7. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	5.0031	552.20	2 763	4 003.40	20 029.41	7.25	
7. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.00981	2.41		12.08	0.12	5.012	
		Накладные расходы				95%	89	80%	1 295.27		
		Сметная прибыль				55%	52	44%	712.40		
		Всего с НР и СП					3 204		24 777.25		
	
8.	Е06-01-015-06 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т		0.05456	8 984.71	490	47 364.62	2 584.21	5.274	
		Объем: 0.00062*22*4									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
8. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	53.2795	2.90692952	9.62	28	165.71	481.71	17.226	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1875	0.11935	13.50	2	232.61	27.76	17.23	
8. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2.1875	0.11935	111.99	13	852.67	101.77	7.614	
			(1)			13.50	2	232.61	27.76	17.23	
8. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.025	0.601524	8.10	5	37.46	22.53	4.625	
8. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.2875	0.179366	87.17	16	733.96	131.65	8.42	
			(1)			11.60	2				
8. 6.	С101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.007	0.00038192	10 256.01	4	74 187.45	28.33	7.234	
8. 7.	с204-0011	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм	т	1	0.05456	7 779.52	424	33 325.26	1 818.23	4.284	
		Накладные расходы				95%	29	80%	407.58		
		Сметная прибыль				55%	17	44%	224.17		
		Всего с НР и СП					535		3 215.95		
	
9.	Е07-01-044-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка монтажных изделий массой более 20 кг. (скамья)	1 т стальных элементов		1.155	973.70	1 125	10 261.94	11 852.54	10.536	
		Объем: 0.065*11+0.040*11									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9. 1.	З1-1044	Рабочий строитель среднего разряда 4,4	чел.-ч	36.11	41.70705	10.21	426	175.60	7 323.76	17.199	
9. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	25.4125	29.3514375	8.10	238	37.46	1 099.50	4.625	
9. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.275	1.472625	87.17	128	733.96	1 080.85	8.42	
			(1)			11.60	17				
9. 4.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.03465	9 600.99	333	67 775.60	2 348.42	7.059	
		Накладные расходы				117%	498	99%	7 250.52		
		Сметная прибыль				72%	307	58%	4 247.78		
		Всего с НР и СП					1 930		23 350.84		
	
10.	Прайс 11	Скамья со спикой Romana 302.02.00 (весом 65 кг.)	шт.		11	1 890.84	20 799	7 676.81	84 444.91	4.06	
	
11.	Прайс 12	Скамья Romana 302.04.00 весом 40 кг.	шт.		11	2 968.60	32 655	12 052.51	132 577.61	4.06	
	
12.	Е07-01-044-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. (урна)	1 т стальных элементов		0.147	1 212.79	178	13 273.87	1 951.26	10.962	
		Объем: 0.007*21									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
12. 1.	З1-1044	Рабочий строитель среднего разряда 4,4	чел.-ч	49.105	7.218435	10.21	74	175.60	1 267.56	17.199	
12. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	26.5625	3.9046875	8.10	32	37.46	146.27	4.625	
12. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.2875	0.1892625	87.17	16	733.96	138.91	8.42	
			(1)			11.60	2				
12. 4.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00588	9 600.99	56	67 775.60	398.52	7.059	
		Накладные расходы				117%	87	99%	1 254.88		
		Сметная прибыль				72%	53	58%	735.18		
		Всего с НР и СП					318		3 941.33		
	
13.	Прайс 15	Урна Romana 305.06.00 (МФ-1,5,05,00) весом 7 кг.	шт.		21	764.78	16 060	3 104.99	65 204.79	4.06	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					74 493		323 504.15	4.343	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					791		11 501.00	14.533	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					475		6 576.50	13.847	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					75 759		341 581.65	4.509	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	61 484.70		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							403 066.35		
	
	Раздел 3.  Установка ограждения	
	
14.	Е01-02-058-06 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.08125	1 381.38	112	23 763.28	1 930.77	17.239	
		Объем: 0.25*0.25*0.5*260									
		Начисления: Н5= 1.15	
14. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	177.1	14.389375	7.80	112	134.18	1 930.77	17.203	
		Накладные расходы				72%	81	61%	1 177.77		
		Сметная прибыль				38%	43	31%	598.54		
		Всего с НР и СП					235		3 707.08		
	
15.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.08125	62 447.65	5 074	464 211.54	37 717.19	7.433	
		Объем: 0.25*0.25*0.5*260									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
15. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	207	16.81875	7.80	131	134.18	2 256.74	17.203	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.5	1.828125	13.50	25	232.61	425.24	17.23	
15. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	22.5	1.828125	86.40	158	990.76	1 811.23	11.467	
			(1)			13.50	25	232.61	425.24	17.23	
15. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	60	4.875	0.50	2	1.47	7.17	2.94	
15. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1625	0.013203125	87.17	1	733.96	9.69	8.42	
			(1)			11.60					
15. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	20.3125	10.08	205	22.35	453.98	2.217	
15. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	8.2875	552.20	4 576	4 003.40	33 178.18	7.25	
15. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.01625	2.41		12.08	0.20	5.012	
		Накладные расходы				95%	148	80%	2 145.58		
		Сметная прибыль				55%	86	44%	1 180.07		
		Всего с НР и СП					5 308		41 042.85		
	
16.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения		2.6	1 143.21	2 972	12 878.21	33 483.34	11.266	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
16. 1.	З1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	52.4975	136.4935	9.40	1 283	162.00	22 111.95	17.234	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.475	1.235	13.50	17	232.61	287.27	17.23	
16. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.475	1.235	31.26	39	264.24	326.34	8.453	
			(1)			13.50	17	232.61	287.27	17.23	
16. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7.25	18.85	8.10	153	37.46	706.12	4.625	
16. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.7625	7.1825	87.17	626	733.96	5 271.67	8.42	
			(1)			11.60	83				
16. 6.	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.39	953.94	372	3 948.19	1 539.79	4.139	
16. 7.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.052	9 600.99	499	67 775.60	3 524.33	7.059	
16. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.26	2.41	1	12.08	3.14	5.012	
		Накладные расходы				140%	1 820	119%	26 655.07		
		Сметная прибыль				85%	1 105	68%	15 231.47		
		Всего с НР и СП					5 897		75 369.88		
	
17.	Прайс 14	Ограждение Romana 303.02.00 (МФ-1,3,07,01) размером 2042*810	шт.		130	580.05	75 407	2 355.03	306 153.90	4.06	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					83 565		379 285.20	4.539	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 049		29 978.43	14.632	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					1 233		17 010.08	13.792	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					86 847		426 273.71	4.908	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	76 729.27		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							503 002.98		
	
	Раздел 4.  Освещение аллеи	
	
18.	Е01-02-058-06 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (под фонарные столбы)	100 м3 грунта		0.0375	1 381.38	52	23 763.28	891.12	17.137	
		Объем: (0.5*0.5*1.5)*10									
		Начисления: Н5= 1.15	
18. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	177.1	6.64125	7.80	52	134.18	891.12	17.203	
		Накладные расходы				72%	37	61%	543.58		
		Сметная прибыль				38%	20	31%	276.25		
		Всего с НР и СП					109		1 710.95		
	
19.	Е08-01-002-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство основания под фундаменты песчаного (под фонарные столбы)	1 м3 основания		0.25	160.35	40	1 191.01	297.75	7.444	
		Объем: (0.5*0.5*0.1)*10									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
19. 1.	З1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.645	0.66125	8.17	5	140.67	93.02	17.218	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3625	0.090625	10.48	1	180.65	16.37	17.23	
19. 3.	Х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	0.1	0.025	205.65	5	1 216.17	30.40	5.914	
			(1)			11.60		199.87	5.00	17.23	
19. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	0.2625	0.065625	90.00	6	567.64	37.25	6.307	
			(1)			10.06	1	173.33	11.37	17.23	
19. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.525	0.13125	0.55		1.56	0.20	2.836	
19. 6.	С408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	1.2	0.3	78.25	23	454.74	136.42	5.811	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.0375	2.41		12.08	0.45	5.012	
		Накладные расходы				110%	7	93%	101.73		
		Сметная прибыль				68%	4	54%	59.07		
		Всего с НР и СП					51		458.55		
	
20.	Е08-01-002-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания		0.25	296.34	74	2 146.69	536.67	7.252	
		Объем: (0.5*0.5*0.1)*10									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
20. 1.	З1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.76	0.69	8.17	6	140.67	97.06	17.218	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.675	0.16875	10.29	2	177.26	29.91	17.23	
20. 3.	Х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	0.1	0.025	205.65	5	1 216.17	30.40	5.914	
			(1)			11.60		199.87	5.00	17.23	
20. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	0.575	0.14375	90.00	13	567.64	81.60	6.307	
			(1)			10.06	1	173.33	24.92	17.23	
20. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.15	0.2875	0.55		1.56	0.45	2.836	
20. 6.	С408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	1.3	0.325	154.22	50	1 005.25	326.71	6.518	
20. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.0375	2.41		12.08	0.45	5.012	
		Накладные расходы				110%	9	93%	118.08		
		Сметная прибыль				68%	5	54%	68.56		
		Всего с НР и СП					88		723.32		
	
21.	Е06-01-015-09 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка закладных деталей весом более 20 кг (для крепления фонарных столбов)	1 т		0.1	11 951.27	1 195	50 551.22	5 055.12	4.23	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
21. 1.	З1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	25.07	2.507	9.07	23	156.44	392.20	17.248	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1875	0.01875	13.50		232.61	4.36	17.23	
21. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.1875	0.01875	111.99	2	852.67	15.99	7.614	
			(1)			13.50		232.61	4.36	17.23	
21. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2625	0.02625	87.17	2	733.96	19.27	8.42	
			(1)			11.60					
21. 5.	С204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.1	11 680.00	1 168	46 276.73	4 627.67	3.962	
		Накладные расходы				95%	22	80%	317.25		
		Сметная прибыль				55%	13	44%	174.49		
		Всего с НР и СП					1 230		5 546.85		
	
22.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0325	62 447.65	2 030	464 211.54	15 086.88	7.432	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
22. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	207	6.7275	7.80	52	134.18	902.70	17.203	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.5	0.73125	13.50	10	232.61	170.10	17.23	
22. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	22.5	0.73125	86.40	63	990.76	724.49	11.467	
			(1)			13.50	10	232.61	170.10	17.23	
22. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	60	1.95	0.50	1	1.47	2.87	2.94	
22. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1625	0.00528125	87.17		733.96	3.88	8.42	
			(1)			11.60					
22. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	8.125	10.08	82	22.35	181.59	2.217	
22. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	3.315	552.20	1 831	4 003.40	13 271.27	7.25	
22. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0065	2.41		12.08	0.08	5.012	
		Накладные расходы				95%	59	80%	858.24		
		Сметная прибыль				55%	34	44%	472.03		
		Всего с НР и СП					2 123		16 417.15		
	
23.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (в стойку опоры)	100 м		0.4	88.28	35	1 199.22	479.69	13.705	
		Начисления: Н17= 2	
23. 1.	З1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.29	2.516	9.40	24	162.00	407.59	17.234	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.012	13.50		232.61	2.79	17.23	
23. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.03	0.012	134.65	2	869.06	10.43	6.454	
			(1)			13.50		232.61	2.79	17.23	
23. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.012	87.17	1	733.96	8.81	8.42	
			(1)			11.60					
23. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.00042	2 020.00	1	4 755.54	2.00	2.354	
23. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.008	20.68		47.44	0.38	2.294	
23. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.128	29.64	4	55.34	7.08	1.867	
23. 8.	С509-1654	Гильза кабельная медная ГМ 16	шт.	5	2	1.43	3	12.21	24.42	8.538	
23. 9.	С509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.00488	176.21	1	2 218.73	10.83	12.591	
		Накладные расходы				95%	23	81%	332.41		
		Сметная прибыль				65%	16	52%	213.40		
		Всего с НР и СП					73		1 025.50		
	
24.	С501-8482 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.04	4 832.12	193	63 679.15	2 547.17	13.198	
	
25.	Е33-01-016-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	1 т опор		0.31	2 045.56	634	15 304.68	4 744.45	7.483	
		Объем: 0.031*10									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
25. 1.	З1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	33.488	10.38128	9.76	101	168.18	1 745.92	17.232	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.5625	3.274375	11.83	39	203.90	667.64	17.23	
25. 3.	Х02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	1.3	0.403	115.40	47	993.10	400.22	8.606	
			(1)			13.50	5	232.61	93.74	17.23	
25. 4.	Х03-0202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т	маш.-ч	3.85	1.1935	1.00	1	3.63	4.33	3.63	
25. 5.	Х16-0202	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные)	маш.-ч	3.8375	1.189625	69.84	83	508.23	604.60	7.277	
			(1)			11.60	14	199.87	237.77	17.23	
25. 6.	Х16-0601	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5.425	1.68175	147.43	248	805.94	1 355.39	5.467	
			(1)			11.60	20	199.87	336.13	17.23	
25. 7.	Х40-0311	Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы	маш.-ч	2.3125	0.716875	214.93	154	884.37	633.98	4.115	
			(1)			13.50	10				
		Накладные расходы				95%	133	80%	1 930.85		
		Сметная прибыль				51%	71	41%	989.56		
		Всего с НР и СП					838		7 664.86		
	
26.	Ц08-02-369-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.		10	120.76	1 208	890.09	8 900.95	7.368	
		Начисления: Н17= 2	
26. 1.	З1-2046	Рабочий монтажник среднего разряда 4,6	чел.-ч	1.87	18.7	10.50	196	180.55	3 376.29	17.195	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.69	6.9	13.50	93	232.61	1 605.01	17.23	
26. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.02	0.2	134.65	27	869.06	173.81	6.454	
			(1)			13.50	3	232.61	46.52	17.23	
26. 4.	Х03-1050	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч	0.67	6.7	142.70	956	764.45	5 121.82	5.357	
			(1)			13.50	90	232.61	1 558.49	17.23	
26. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.2	87.17	17	733.96	146.79	8.42	
			(1)			11.60	2				
26. 6.	С101-1951	Лента ПХВ-304	кг	0.012	0.12	3.14		8.94	1.07	2.847	
26. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.01	0.1	29.64	3	55.34	5.53	1.867	
26. 8.	С507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.01	0.1	35.70	4	81.12	8.11	2.272	
		Накладные расходы				95%	275	81%	4 034.85		
		Сметная прибыль				65%	188	52%	2 590.28		
		Всего с НР и СП					1 670		15 526.08		
	
27.	Прайс 	Стольной фонарный столб Ретро высотой 2,9м; весом 31кг.	шт.		10	2 481.45	24 815	10 074.67	100 746.70	4.06	
	
28.	Прайс 	Лампы светодиодные лон Voltega 220V E27 14.8W (соответствует 120 Вт) 1450Lm 4000K (белый) 6952	шт.		10	150.13	1 501	609.52	6 095.20	4.061	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					31 777		145 381.70	4.575	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					564		8 236.99	14.606	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					351		4 843.63	13.804	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					32 692		158 462.33	4.847	
	в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП (%=2 - по стр. 23, 26)					4		75.68	18.92	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	28 523.22		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							186 985.55		
	
	Раздел 5.  Прокладка кабеля под землёй	
	
29.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.75	1 381.38	1 036	23 763.28	17 822.46	17.203	
		Объем: 150*0.5*1									
		Начисления: Н5= 1.15	
29. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	177.1	132.825	7.80	1 036	134.18	17 822.46	17.203	
		Накладные расходы				72%	746	61%	10 871.70		
		Сметная прибыль				38%	394	31%	5 524.96		
		Всего с НР и СП					2 176		34 219.12		
	
30.	Ц08-02-142-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля		1.5	391.97	588	3 758.27	5 637.41	9.587	
		Начисления: Н17= 2	
30. 1.	З1-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	5.3	7.95	9.62	76	165.71	1 317.39	17.226	
30. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.9	5.85	87.17	510	733.96	4 293.67	8.42	
			(1)			11.60	68				
		Накладные расходы				95%	72	81%	1 067.09		
		Сметная прибыль				65%	49	52%	685.04		
		Всего с НР и СП					710		7 389.54		
	
31.	С408-0122 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.5	78.25	587	454.74	3 410.55	5.81	
		Объем: 150*0.5*0.1									
	
32.	Е34-02-003-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (гофра)	1 канало-километр трубопровода		0.15	1 363.45	205	22 717.09	3 407.56	16.622	
		Начисления: Н5= 1.15	
32. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	152.95	22.9425	8.46	194	145.92	3 347.77	17.248	
32. 2.	С101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93	т	0.0008	0.00012	4 712.76	1	45 819.51	5.50	9.722	
32. 3.	С102-0097	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	м3	0.08	0.012	821.56	10	4 524.66	54.30	5.507	
		Накладные расходы				90%	175	77%	2 577.78		
		Сметная прибыль				55%	107	44%	1 473.02		
		Всего с НР и СП					486		7 458.36		
	
33.	С509-6409 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 50 мм	м		150	11.71	1 757	79.83	11 974.50	6.815	
	
34.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м		1.5	88.28	132	1 199.22	1 798.83	13.628	
		Начисления: Н17= 2	
34. 1.	З1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.29	9.435	9.40	89	162.00	1 528.47	17.234	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.045	13.50	1	232.61	10.47	17.23	
34. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.03	0.045	134.65	6	869.06	39.11	6.454	
			(1)			13.50	1	232.61	10.47	17.23	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	87.17	4	733.96	33.03	8.42	
			(1)			11.60	1				
34. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.001575	2 020.00	3	4 755.54	7.49	2.354	
34. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.03	20.68	1	47.44	1.42	2.294	
34. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.48	29.64	14	55.34	26.56	1.867	
34. 8.	С509-1654	Гильза кабельная медная ГМ 16	шт.	5	7.5	1.43	11	12.21	91.58	8.538	
34. 9.	С509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.0183	176.21	3	2 218.73	40.60	12.591	
		Накладные расходы				95%	86	81%	1 246.54		
		Сметная прибыль				65%	59	52%	800.25		
		Всего с НР и СП					276		3 845.62		
	
35.	С501-8485 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м		0.15	15 727.78	2 359	176 046.48	26 406.97	11.194	
	
36.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.75	763.31	572	13 120.83	9 840.62	17.204	
		Объем: 150*0.5*1									
		Начисления: Н5= 1.15	
36. 1.	З1-1015	Рабочий строитель среднего разряда 1,5	чел.-ч	101.775	76.33125	7.50	572	128.92	9 840.62	17.189	
		Накладные расходы				72%	412	61%	6 002.78		
		Сметная прибыль				38%	217	31%	3 050.59		
		Всего с НР и СП					1 201		18 893.99		
	
37.	С408-0122 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Песок природный для строительных работ средний	м3		82.5	78.25	6 456	454.74	37 516.05	5.811	
		Объем: 75*1.1									
	
38.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (в стойки опор)	100 м		0.5	88.28	44	1 199.22	599.61	13.628	
		Объем: 2.5*2*10									
		Начисления: Н17= 2	
38. 1.	З1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.29	3.145	9.40	30	162.00	509.49	17.234	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.015	13.50		232.61	3.49	17.23	
38. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.03	0.015	134.65	2	869.06	13.04	6.454	
			(1)			13.50		232.61	3.49	17.23	
38. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.015	87.17	1	733.96	11.01	8.42	
			(1)			11.60					
38. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.000525	2 020.00	1	4 755.54	2.50	2.354	
38. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.01	20.68		47.44	0.47	2.294	
38. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.16	29.64	5	55.34	8.85	1.867	
38. 8.	С509-1654	Гильза кабельная медная ГМ 16	шт.	5	2.5	1.43	4	12.21	30.53	8.538	
38. 9.	С509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.0061	176.21	1	2 218.73	13.53	12.591	
		Накладные расходы				95%	29	81%	415.51		
		Сметная прибыль				65%	20	52%	266.75		
		Всего с НР и СП					92		1 281.87		
	
39.	С501-8485 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м		0.05	15 727.78	786	176 046.48	8 802.32	11.199	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					14 522		127 216.88	8.76	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 519		22 181.40	14.607	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					845		11 800.61	13.963	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					16 886		161 198.90	9.546	
	в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП (%=2 - по стр. 30, 34, 38)					5		67.11	13.422	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	29 015.80		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							190 214.70		
	
	Раздел 6.  Освещение спортивного комплекса	
	
40.	Е33-04-003-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных	1 опора		11	1 139.96	12 540	8 453.42	92 987.65	7.415	
40. 1.	З1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	5.56	61.16	8.86	542	152.73	9 340.97	17.238	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.83	9.13	11.60	106	199.87	1 824.81	17.23	
40. 3.	Х16-0402	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	0.83	9.13	138.54	1 265	853.12	7 788.99	6.158	
			(1)			11.60	106	199.87	1 824.81	17.23	
40. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.28	3.08	87.17	268	733.96	2 260.60	8.42	
			(1)			11.60	36				
40. 5.	С101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0004	0.0044	24 848.66	109	64 636.87	284.40	2.601	
40. 6.	С101-0962	Смазка солидол жировой марки <Ж>	т	0.00003	0.00033	8 020.83	3	47 001.43	15.51	5.86	
40. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.02	0.22	3.00	1	13.39	2.95	4.463	
40. 8.	С101-2349	Смазка ЗЭС	кг	0.1	1.1	10.87	12	43.41	47.75	3.994	
40. 9.	С113-0079	Лак БТ-577	т	0.0001	0.0011	9 365.32	10	48 818.38	53.70	5.213	
40. 10.	С403-1189	Стойка опоры СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1	11	867.88	9 547	6 187.33	68 060.63	7.129	
40. 11.	С509-1073	Колпачки полиэтиленовые	шт.	12	132	5.93	783	38.88	5 132.16	6.556	
40. 12.	с110-9126	Металлические плакаты	шт.	0.1	1.1						
		Накладные расходы				95%	616	80%	8 932.62		
		Сметная прибыль				51%	330	41%	4 577.97		
		Всего с НР и СП					13 486		106 498.24		
	
41.	Е33-04-017-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника	1000 м		0.15	12 007.99	1 801	49 324.61	7 398.69	4.108	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
41. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	75.026	11.2539	9.51	107	163.86	1 844.06	17.23	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	46.475	6.97125	10.63	74	183.17	1 276.91	17.23	
41. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1.025	0.15375	111.99	17	852.67	131.10	7.614	
			(1)			13.50	2	232.61	35.76	17.23	
41. 4.	Х03-0202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т	маш.-ч	12.2	1.83	1.00	2	3.63	6.64	3.63	
41. 5.	Х03-0407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	14.9375	2.240625	80.74	181	448.34	1 004.56	5.553	
			(1)			11.60	26	199.87	447.83	17.23	
41. 6.	Х03-1001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	30.5125	4.576875	83.76	383	539.36	2 468.58	6.439	
			(1)			10.06	46	173.33	793.31	17.23	
41. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4125	0.061875	87.17	5	733.96	45.41	8.42	
			(1)			11.60	1				
41. 8.	С111-3138	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500	компл.	2	0.3	239.43	72	527.77	158.33	2.204	
41. 9.	С111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	29	4.35	166.64	725	364.74	1 586.62	2.189	
41. 10.	С111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1.8	0.27	943.06	255	103.41	27.92	0.11	
41. 11.	С111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	шт.	62	9.3	5.82	54	13.49	125.46	2.318	
		Накладные расходы				95%	172	80%	2 496.78		
		Сметная прибыль				51%	92	41%	1 279.60		
		Всего с НР и СП					2 065		11 175.06		
	
42.	С502-0875 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1000 м		0.153	10 161.69	1 555	35 073.15	5 366.19	3.451	
		Объем: (0.15)*1.02									
	
43.	С509-3151 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Колпачки герметичные СE6.35 (СИП)	шт.		22	6.10	134	23.99	527.78	3.939	
	
44.	С111-3104 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95	шт.		22	110.54	2 432	285.43	6 279.46	2.582	
		Объем: 10*2+2									
	
45.	С111-3161 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Хомут стяжной (СИП) Е778	шт.		33	1.94	64	4.83	159.39	2.49	
	
46.	Е33-04-014-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка светильников светодиодных прим.	1 светильник		10	119.55	1 196	1 045.65	10 456.48	8.743	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
46. 1.	З1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	2.6335	26.335	8.86	233	152.73	4 022.14	17.238	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	10	10.06	101	173.33	1 733.30	17.23	
46. 3.	Х03-1001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1	10	83.76	838	539.36	5 393.60	6.439	
			(1)			10.06	101	173.33	1 733.30	17.23	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1375	1.375	87.17	120	733.96	1 009.20	8.42	
			(1)			11.60	16				
46. 5.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.00006	0.0006	6 070.40	4	45 334.66	27.20	7.468	
46. 6.	С101-2349	Смазка ЗЭС	кг	0.01	0.1	10.87	1	43.41	4.34	3.994	
		Накладные расходы				95%	317	80%	4 604.35		
		Сметная прибыль				51%	170	41%	2 359.73		
		Всего с НР и СП					1 684		17 420.56		
	
47.	С502-0497 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2	1000 м		0.02	1 470.13	29	10 087.24	201.74	6.957	
		Объем: 10*2*1									
	
48.	Прайс 	Светильник светодиодный ( мощность - 40 Вт, Рабочее напряжение - 176-264 В, Температура эксплуатации - от -40 до +50 град С)	шт.		10	2 088.72	20 887	8 480.22	84 802.20	4.06	
	
49.	Прайс 	Кронштейн метталический под светильник светодиодный (высотой 500мм.)	шт.		10	326.36	3 264	1 325.03	13 250.30	4.06	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					43 902		221 429.88	5.044	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 105		16 033.75	14.512	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					593		8 217.30	13.854	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					45 600		245 680.93	5.388	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	44 222.57		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							289 903.50		
	
	Раздел 7.  Спортивные комплексы	
	
50.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		3.42	11 444.18	39 139	70 099.71	239 741.02	6.125	
		Объем: 19*45*0.4									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
50. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	18.078	61.82676	8.02	496	138.13	8 540.13	17.223	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.35	59.337	12.79	759	220.45	13 080.76	17.23	
50. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.3625	18.33975	89.99	1 650	453.80	8 322.58	5.043	
			(1)			10.06	184	173.33	3 178.83	17.23	
50. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.2125	7.56675	123.00	931	1 139.34	8 621.10	9.263	
			(1)			13.50	102	232.61	1 760.10	17.23	
50. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	8.85	30.267	206.01	6 235	1 334.42	40 388.89	6.477	
			(1)			14.40	436	248.11	7 509.55	17.23	
50. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.925	3.1635	110.00	348	818.26	2 588.57	7.439	
			(1)			11.60	37	199.87	632.29	17.23	
50. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	17.1	2.41	41	12.08	206.57	5.012	
50. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	376.2	78.25	29 438	454.74	171 073.19	5.811	
		Накладные расходы				128%	1 606	109%	23 566.77		
		Сметная прибыль				81%	1 017	65%	14 053.58		
		Всего с НР и СП					41 762		277 361.37		
	
51.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.028	2 511.60	70	43 205.96	1 209.77	17.282	
		Объем: 0.4*0.4*0.7*25									
		Начисления: Н5= 1.15	
51. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	322	9.016	7.80	70	134.18	1 209.77	17.203	
		Накладные расходы				72%	50	61%	737.96		
		Сметная прибыль				38%	27	31%	375.03		
		Всего с НР и СП					147		2 322.76		
	
52.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.028	62 447.65	1 749	464 211.54	12 997.92	7.432	
		Объем: 0.4*0.4*0.7*25									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
52. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	207	5.796	7.80	45	134.18	777.71	17.203	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.5	0.63	13.50	9	232.61	146.54	17.23	
52. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	22.5	0.63	86.40	54	990.76	624.18	11.467	
			(1)			13.50	9	232.61	146.54	17.23	
52. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	60	1.68	0.50	1	1.47	2.47	2.94	
52. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1625	0.00455	87.17		733.96	3.34	8.42	
			(1)			11.60					
52. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	7	10.08	71	22.35	156.45	2.217	
52. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	2.856	552.20	1 577	4 003.40	11 433.71	7.25	
52. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0056	2.41		12.08	0.07	5.012	
		Накладные расходы				95%	51	80%	739.40		
		Сметная прибыль				55%	30	44%	406.67		
		Всего с НР и СП					1 830		14 143.99		
	
53.	Е06-01-015-06 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т		0.02232	8 984.71	201	47 364.62	1 057.18	5.26	
		Объем: 0.00062*6*6									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
53. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	53.2795	1.18919844	9.62	11	165.71	197.06	17.226	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1875	0.048825	13.50	1	232.61	11.36	17.23	
53. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2.1875	0.048825	111.99	5	852.67	41.63	7.614	
			(1)			13.50	1	232.61	11.36	17.23	
53. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.025	0.246078	8.10	2	37.46	9.22	4.625	
53. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.2875	0.073377	87.17	6	733.96	53.86	8.42	
			(1)			11.60	1				
53. 6.	С101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.007	0.00015624	10 256.01	2	74 187.45	11.59	7.234	
53. 7.	С204-0011	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм	т	1	0.02232	7 779.52	174	33 325.26	743.82	4.284	
		Накладные расходы				95%	11	80%	166.74		
		Сметная прибыль				55%	7	44%	91.70		
		Всего с НР и СП					219		1 315.62		
	
54.	Ц37-01-001-05 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 1 т	1 шт.		1	1 492.11	1 492	10 798.39	10 798.39	7.238	
		Начисления: Н17= 2	
54. 1.	З1-2036	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч	36.1	36.1	9.18	331	158.29	5 714.27	17.243	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.14	1.14	13.50	15	232.61	265.18	17.23	
54. 3.	Х02-1201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	0.56	0.56	99.78	56	622.57	348.64	6.239	
			(1)			13.50	8	232.61	130.26	17.23	
54. 4.	Х02-1401	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	0.58	0.58	131.16	76	841.25	487.93	6.414	
			(1)			13.50	8	232.61	134.91	17.23	
54. 5.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.35	4.35	8.10	35	37.46	162.95	4.625	
54. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.26	0.26	1.20		5.67	1.47	4.725	
54. 7.	Х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4.32	4.32	5.13	22	16.08	69.47	3.135	
54. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.55	0.55	87.17	48	733.96	403.68	8.42	
			(1)			11.60	6				
54. 9.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.2	2.2	6.64	15	38.84	85.45	5.849	
54. 10.	С101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0053	0.0053	10 970.00	58	82 839.07	439.05	7.551	
54. 11.	С101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	2	2	14.96	30	36.26	72.52	2.424	
54. 12.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.36	8.38	3	29.98	10.79	3.578	
54. 13.	С105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	2	2	263.47	527	903.13	1 806.26	3.428	
54. 14.	С201-0835	Подкладки металлические	кг	22.8	22.8	12.45	284	47.44	1 081.63	3.81	
		Накладные расходы				80%	277	68%	4 066.03		
		Сметная прибыль				60%	208	48%	2 870.14		
		Всего с НР и СП					1 976		17 734.55		
	
55.	Прайс 13	Теневой навес на раме  Romana  301.14.00	шт.		1	35 116.56	35 117	142 573.24	142 573.24	4.06	
	
56.	Ц37-01-001-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т	1 шт.		8	514.93	4 119	4 878.88	39 031.06	9.476	
		Начисления: Н17= 2	
56. 1.	З1-2036	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч	20.9	167.2	9.18	1 535	158.29	26 466.09	17.243	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	2.4	13.50	32	232.61	558.26	17.23	
56. 3.	Х02-1201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	0.06	0.48	99.78	48	622.57	298.83	6.239	
			(1)			13.50	6	232.61	111.65	17.23	
56. 4.	Х02-1401	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	0.24	1.92	131.16	252	841.25	1 615.20	6.414	
			(1)			13.50	26	232.61	446.61	17.23	
56. 5.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.9	23.2	8.10	188	37.46	869.07	4.625	
56. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.17	1.36	1.20	2	5.67	7.71	4.725	
56. 7.	Х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2.88	23.04	5.13	118	16.08	370.48	3.135	
56. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.4	87.17	35	733.96	293.58	8.42	
			(1)			11.60	5				
56. 9.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	11.2	6.64	74	38.84	435.01	5.849	
56. 10.	С101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0035	0.028	10 970.00	307	82 839.07	2 319.49	7.551	
56. 11.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	1.92	8.38	16	29.98	57.56	3.578	
56. 12.	С201-0835	Подкладки металлические	кг	15.2	121.6	12.45	1 514	47.44	5 768.70	3.81	
		Накладные расходы				80%	1 254	68%	18 376.56		
		Сметная прибыль				60%	940	48%	12 971.69		
		Всего с НР и СП					6 313		70 379.31		
	
57.	Прайс 1	Гребля CO-3.1.61.01 (вес 54 кг.)	шт.		1	3 751.65	3 752	15 231.70	15 231.70	4.06	
	
58.	Прайс 4	Жим к груди CO-3.1.64.01 (весом 72кг.)	шт.		1	4 420.04	4 420	17 945.37	17 945.37	4.06	
	
59.	Прайс 5	Жим ногами CO-3.1.65.01 (весом 72кг.)	шт.		1	4 727.48	4 727	19 193.55	19 193.55	4.06	
	
60.	Прайс 6	Твистер CO-3.1.70.01 (весом 65 кг.)	шт.		1	3 497.09	3 497	14 198.18	14 198.18	4.06	
	
61.	Прайс 7	Скамья для пресса Romana 207.02.01 (весом 32 кг.)	шт.		1	1 690.16	1 690	6 861.91	6 861.91	4.06	
	
62.	Прайс 8	Тренажер для спины наклонный Romana 207.04.01 (весом 31 кг.)	шт.		1	2 336.85	2 337	9 487.60	9 487.60	4.06	
	
63.	Прайс 9	Стол для армреслинга Romana 207.05.01 (весом 37кг.)	шт.		1	2 338.79	2 339	9 495.48	9 495.48	4.06	
	
64.	Прайс 10	Брусья Romana 207.08.01 (весом 80кг.)	шт.		1	3 756.00	3 756	15 249.37	15 249.37	4.06	
	
65.	Ц37-01-001-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т	1 шт.		4	1 144.15	4 577	7 363.89	29 455.54	6.436	
		Начисления: Н17= 2	
65. 1.	З1-2036	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч	22	88	9.18	808	158.29	13 929.52	17.243	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.7	2.8	13.50	38	232.61	651.31	17.23	
65. 3.	Х02-1201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	0.31	1.24	99.78	124	622.57	771.99	6.239	
			(1)			13.50	17	232.61	288.44	17.23	
65. 4.	Х02-1401	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	0.39	1.56	131.16	205	841.25	1 312.35	6.414	
			(1)			13.50	21	232.61	362.87	17.23	
65. 5.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.9	11.6	8.10	94	37.46	434.54	4.625	
65. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.17	0.68	1.20	1	5.67	3.86	4.725	
65. 7.	Х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2.88	11.52	5.13	59	16.08	185.24	3.135	
65. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.25	1	87.17	87	733.96	733.96	8.42	
			(1)			11.60	12				
65. 9.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	5.6	6.64	37	38.84	217.50	5.849	
65. 10.	С101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0035	0.014	10 970.00	154	82 839.07	1 159.75	7.551	
65. 11.	С101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	2	8	14.96	120	36.26	290.08	2.424	
65. 12.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.96	8.38	8	29.98	28.78	3.578	
65. 13.	С105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	2	8	263.47	2 108	903.13	7 225.04	3.428	
65. 14.	С201-0835	Подкладки металлические	кг	15.2	60.8	12.45	757	47.44	2 884.35	3.81	
		Накладные расходы				80%	677	68%	9 914.96		
		Сметная прибыль				60%	508	48%	6 998.80		
		Всего с НР и СП					5 761		46 369.30		
	
66.	Прайс 3	Жим от груди CO-3.1.63.01 (весом 106кг)	шт.		1	5 256.40	5 256	21 340.90	21 340.90	4.06	
	
67.	Прайс 2	Верхняя тяга CO-3.1.62.01 (весом 105кг.)	шт.		1	5 280.55	5 281	21 439.05	21 439.05	4.06	
	
68.	Прайс 16	Комплекс с двумя рукоходами (весом 330кг.)	шт.		1	21 911.58	21 912	88 961.00	88 961.00	4.06	
	
69.	Прайс 17	Спортивный комплекс (весом 190кг.)	шт.		1	9 112.27	9 112	36 995.83	36 995.83	4.06	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7					154 543		753 264.06	4.874	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 927		57 568.41	14.661	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					2 735		37 767.60	13.81	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					161 205		848 600.08	5.264	
	в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП (%=2 - по стр. 54, 56, 65)					54		922.20	17.078	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	152 748.01		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							1 001 348.09		
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					581 273		3 170 019.91	5.454	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					27 527		403 433.85	14.656	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					17 353		240 029.50	13.832	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					626 153		3 813 483.26	6.09	
	в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП (%=2 - по стр. 23, 26, 30, 34, 38, 54, 56, 65)					63		1 064.99	16.905	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	686 426.99		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							4 499 910.25		

Составил:	Староверов М.С.